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Automatisch generierte Beschreibung]



	Lieferant:
	

	Bestellnummer:
	

	Position:
	

	Zeichnungsnummer:
	



	Nr.
	Prüfkriterien
	Anforderung
	Prüfung erfolgt

	1
	Struktur und Verlauf
	Visuell sichtbare Abweichungen (z.B. Orangenhaut, Pinselstriche, Rollenabdrücke, etc.) sind nicht zulässig.
	|_|

	2
	Sichtbare Materialfehler, Walzrisse, Narben
	Nicht zulässig
	|_|

	3
	Materialkratzer, Gratbildung, sonstige Beschädigungen
	Nicht zulässig
	|_|

	4
	Punktschweißabdrücke
	Nicht zulässig
	|_|

	5
	Läufer
	Nicht zulässig
	|_|

	6
	Nadelstiche, offene Poren
	Nicht zulässig
	|_|

	7
	Blasenbildung
	Nicht zulässig
	|_|



Schichtdickenmessung (Trockenschichtdicke)
Die Messpunkte sind auf der Zeichnung zu kennzeichnen und diesem Protokoll beizufügen.

	|_|   Nasslackierung 
	|_|   Pulverbeschichtung



	Messpunkt
	Schichtdicke
	Messpunkt
	Schichtdicke
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	Unterschrift/Stempel
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